**Proposta-Detalhe**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  **FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ**  Comissão Permanente de Licitação PROPOSTA DETALHE | PREGÃO N. º 90038/2024  A realizar-se em:  Processo: 6261/2024 |
| A firma ao lado mencionada propõe fornecer os itens descritos abaixo à FEMAR, pelos preços abaixo assinalados, obedecendo rigorosamente às condições estipuladas constantes da EDITAL N. º PE 90038 /2024 | CARIMBO DO CNPJ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PROCESSO 6261/2024** | | | | |
|  | | **EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UNIDADE DE MEDIDA** |  | **QTD** | **VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO ESTIMADO** | |
| **MARCA/MODELO** |
|  | **Valor Unitário** | **Valor Total** |
| **1** | **FOCO REFLETOR AMBULATORIAL** FOCO TIPO: CLÍNICO, PORTÁTIL LÂMPADA / VIDA ÚTIL: LED MÍN 30.000 H, LUMINOSIDADE: 15.000 LUX, ALTURA: ALTURA AJUSTÁVEL, ESTRUTURA 1: BASE E HASTE, RÍGIDA METÁLICA, C/ PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE MOTORES: PARTE SUPERIOR CROMADA FLEXÍVEL, RODIZIOS: C/ RODÍZIOS, ADICIONAL 1: C/ ESPELHO | **UNID** |  | **309** |  |  |
| **2** | **BIOMBO**  BIOMBO HOSPITALAR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, TIPO: TRIPLO DOBRÁVEL, ALTURA: 2,00 CM, COMPRIMENTO: COMPRIMENTO 2,00, APROXIMADAMENTE, ABERTO CM, TIPO DE RODÍZIO: PONTEIRAS GIRATÓRIAS, ACABAMENTO DO RODÍZIO: TERMOPLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TECIDO BRIM | **UNID** |  | **220** |  |  |
| **3** | **BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO**  APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: ESMALTADO, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, PÉS: COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO | **UNID** |  | **205** |  |  |
| **4** | **CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE**  CADEIRA CLÍNICA, APLICAÇÃO: PARA COLETA DE SANGUE, MATERIAL: METAL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO DE ASSENTO: ASSENTO FIXO, ACABAMENTO DO ASSENTO: ESTOFADO, REVESTIDO EM COURVIM, TIPO DE PÉS: PÉS FIXOS, CAPACIDADE: ATÉ 150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BRAÇO FRONTAL MÓVEL | **UNID** |  | **48** |  |  |
| **5** | **ESCADA HOSPITALAR**  ESCADA HOSPITALAR, MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, NÚMERO DEGRAUS: 2 DEGRAUS, REVESTIMENTO DEGRAUS: ANTIDERRAPANTE EM ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS COM PONTEIRA DE BORRACHA | **UNID** |  | **419** |  |  |
| **6** | **MESA DE MAYO**  MESA DE MAYO, MATERIAL: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA: ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES: BANDEJA AÇO INOX 36 X 52CM, OUTROS COMPONENTES: 3 RODÍZIOS DE 2" | **UNID** |  | **353** |  |  |
| **7** | **SUPORTE DE SORO HASTE**  SUPORTE PARA SORO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, REGULAGEM: REGULAGEM DE ALTURA POR MANOPLA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS DE 3", PÉS: COM 4 PÉS EM FERRO FUNDIDO, GANCHOS: 4 GANCHOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PROTETORA PARA OS PÉS | **UNID** |  | **218** |  |  |
| **8** | **SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE** SUPORTE, MATERIAL: METAL, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLETOR DE 13 LITROS | **UNID** |  | **206** |  |  |
| **9** | **SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE**  SUPORTE, MATERIAL: METAL, APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLETOR DE 7 LITROS | **UNID** |  | **151** |  |  |
| **10** | **CADEIRA DE RODAS ADULTO**  CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO AERONÁUTICO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: NÁILON, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS GIRATÓRIOS MACIÇOS 6", TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO FIXO 24", TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: DESENGATE RÁPIDO | **UNID** |  | **100** |  |  |
| **11** | **CADEIRA DE RODAS PARA OBESO**  CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO: MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO: DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EPÓXI, TIPO USO: LOCOMOÇÃO, TAMANHO: ADULTO, APOIO BRAÇO: APOIO BRAÇOS FIXOS, ACABAMENTO DO ENCOSTO E ASSENTO: ENCOSTO E ASSENTO EM NYLON, APOIO PERNAS: ELEVAÇÃO DE PERNAS, APOIO PANTURRILHA, TIPO DE PNEU: PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO: TRASEIRO MACIÇO, TIPO FREIO: FREIO BILATERAL, APOIO PÉS: APOIO PÉS REMOVÍVEL, CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 250 KG | **UNID** |  | **58** |  |  |
| **12** | **LANTERNA CLÍNICA**  APARELHO DIAGNÓSTICO / TERAPÊUTICO, TIPO 1: LANTERNA CLÍNICA, COMPONENTES 3: C/ LED, FONTE ALIMENTAÇÃO: À BATERIA | **UNID** |  | **585** |  |  |
| **13** | **FITA MÉTRICA**  FITA MÉTRICA COSTURA, MATERIAL: POLIÉSTER E FIBRA VIDRO, COMPRIMENTO: 200 CM, COR: AMARELA | **UNID** |  | **552** |  |  |
| **14** | **ADIPÔMETRO (PLICÔMETRO)**  ADIPÔMETRO, OPERAÇÃO:DIGITAL, MATERIAL:PLÁSTICO, RESOLUÇÃO:RESOLUÇÃO 0,1 MM, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 60 MM, PRESSÃO:10 G/MM², TOLERÂNCIA:TOLERÂNCIA ATÉ 0,5 MM | **UNID** |  | **102** |  |  |
| **15** | **ANTROPÔMETRO HORIZONTAL (INFANTÔMETRO)**  DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO RÉGUA, MATERIAL :AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA E MADEIRA, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO:1,0 M, COMPONENTE II:C/ CURSOR FIXO E DESLIZANTE | **UNID** |  | **262** |  |  |
| **16** | **ESTADIÔMETRO COMPACTO FIXO**  DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO RÉGUA, MATERIAL :ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: 2,0 M, COMPONENTE II:C/ CURSOR DESLIZANTE, ADICIONAL:FIXO DE PAREDE | **UNID** |  | **163** |  |  |
| **17** | **ESTADIÔMETRO HORIZONTAL PORTÁTIL**  DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO RÉGUA, MATERIAL :ALUMÍNIO ANODIZADO, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: 2,0 M, COMPONENTE II:DOBRÁVEL, SISTEMA TELESCÓPICO, COMPONENTE III:TRIPÉ REGULÁVEL, ADICIONAL:PORTÁTIL | **UNID** |  | **113** |  |  |
| **18** | **BALANÇA PEDIÁTRICA** DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO:ELÉTRICA, MATERIAL :GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I:C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II:CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO INJETADO, COMPONENTE III:PÉS REGULÁVEIS, ADICIONAL:MEMÓRIA, TRAVA, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA:ATÉ 15 KG | **UNID** |  | **262** |  |  |
| **19** | **BALANÇA DE PLATAFORMA DIGITAL COM RAMPA INCORPORADA** VOLTADA PARA PESAGEM DE PESSOAS CADEIRANTES COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 500 KG. EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 6 DÍGITOS. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS E CADEIRAS DE RODAS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. PLATAFORMA COM, NO MÍNIMO 93 CM DE LARGURA X 83 CM DE COMPRIMENTO, QUE PERMITA A MEDIÇÃO DE CADEIRANTES E GRANDES OBESOS CONFORTAVELMENTE. HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM. ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. | **UNID** |  | **37** |  |  |
| **20** | **BALANÇA PARA ADULTO DIGITAL**  DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO :TIPO BALANÇA C/ RÉGUA, MODELO:ELÉTRICA, MATERIAL :AÇO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCALA GRADUAÇÃO:C/ ESCALA MÉTRICA - MM E CM, FAIXA MEDIÇÃO: 2,0 M, COMPONENTE I:C/ VISOR DIGITAL, COMPONENTE II:TAPETE DE BORRACHA, COMPONENTE III:PÉS REGULÁVEIS, CAPACIDADE MÁXIMA CARGA:ATÉ 200 KG | **UNID** |  | **275** |  |  |
| **21** | **BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL**  BALANÇA PESAR PESSOAS, CAPACIDADE:150 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PORTÁTIL | **UNID** |  | **114** |  |  |
| **22** | **ESFIGMOMANÔMETRO COM PEDESTAL**  ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, COLUNA MERCÚRIO, USO:PEDESTAL C/ RODÍZIOS, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO | **UNID** |  | **148** |  |  |
| **23** | **ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO**  ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, COLUNA MERCÚRIO, USO:P/ FIXAÇÃO EM SUPERFÍCIES, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:ADULTO | **UNID** |  | **1784** |  |  |
| **24** | **ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE OBESO**  ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM METAL, TAMANHO:ADULTO OBESO | **UNID** |  | **1097** |  |  |
| **25** | **ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE INFANTIL**  ESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE:ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO :DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO:ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA:BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO:FECHO EM VELCRO, TAMANHO:INFANTIL | **UNID** |  | **1085** |  |  |
| **26** | **ESTETOSCÓPIO ADULTO**  ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS:OLIVAS ANATÔMICAS PVC, HASTE:HASTE AÇO INOX, TUBO:TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR:AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO:ADULTO | **UNID** |  | **1839** |  |  |
| **27** | **ESTETOSCÓPIO INFANTIL**  ESTETOSCÓPIO, TIPO:BIAURICULAR, ACESSÓRIOS:OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTE:HASTE AÇO INOX, TUBO:TUBO "Y" SILICONE, AUSCULTADOR:AUSCULTADOR AÇO INOX C/ ANEL DE BORRACHA, TAMANHO:PEDIÁTRICO | **UNID** |  | **1117** |  |  |
| **28** | **KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEISNTEIN**  ESTESIÔMETRO, COMPOSIÇÃO:7 TUBOS COM 1 PAR FILAMENTOS NYLON ESPECIAL, APLICAÇÃO:TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÂNEA | **UNID** |  | **264** |  |  |
| **29** | **OXÍMETRO DIGITAL**  OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO:MÃO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1: 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1: 16 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA, ACESSÓRIOS:C/ SENSOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:C/ BOLSA | **UNID** |  | **400** |  |  |
| **30** | **OTO-OFTALMOSCÓPIO**  OFTALMOSCÓPIO, TIPO:AÇO INOX, TIPO LUZ:LUZ ANÉTRICA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:2 PILHAS MÉDIAS V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DISCO DE LENTES DE +/- 0,5 A +/- 20 DPT, APLICAÇÃO:DIAFRAGMA C/ 2 TAMANHOS, COMPONENTES:E OTOSCÓPIO C/ CABEÇA\_C/ LÂMPADA,REGULADOR DE LUZ, ADICIONAIS:VISOR MÓVEL, 5 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS | **UNID** |  | **294** |  |  |
| **31** | **KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 7 LÂMINAS**  LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA:DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES:C/ 7 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS:C/CABO, MATERIAL 2:EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO:INFANTIL | **KIT** |  | **43** |  |  |
| **32** | **KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL COM 6 LÂMINAS**  LARINGOSCÓPIO, TIPO LÂMPADA:DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES:C/ 6 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS:C/CABO, MATERIAL 2:EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO:ADULTO | **KIT** |  | **40** |  |  |
| **33** | **NEBULIZADOR**  NEBULIZADOR, TIPO :ULTRASSÔNICO, MODELO:DE MESA, AJUSTE:COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, MATERIAL:COMPRESSOR C/ GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES:C/ NO MÍNIMO: MÁSCARA, TRAQUEIA, COMPONENTE 1:C/COPOS DE MEDICAÇÃO DESCARTÁVEIS | **UNID** |  | **131** |  |  |
| **34** | **CARDIOTOCÓGRAFO - FETO ÚNICO**  CARDIOTOCÓGRAFO, MODELO:P/ FETO ÚNICO, AJUSTE:PAINEL CONTROLE DIGITAL C/ TELA GRÁFICA, COMPONENTE 1:1 TRANSDUTOR CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA TOCO, COMPONENTE 2:1 TRANSDUTOR US - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, COMPONENTE 3:1 MARCADOR MOVIMENTO FETAL, COMPONENTE 4:C/ CINTAS, OUTROS COMPONENTES:C/ IMPRESSORA INTEGRADA, ADICIONAIS:C/ MEMÓRIA INTERNA | **UNID** |  | **37** |  |  |
| **35** | **CARDIOTOCÓGRAFO - FETO GEMELAR**  CARDIOTOCÓGRAFO, MODELO:P/ FETO GEMELAR, AJUSTE:PAINEL CONTROLE DIGITAL C/ TELA GRÁFICA, COMPONENTE 1:1 TRANSDUTOR CONTRAÇÃO UTERINA MATERNA TOCO, COMPONENTE 2:2 TRANSDUTORES US - FREQUÊNCIA CARDÍACA FETAL, COMPONENTE 3:1 MARCADOR MOVIMENTO FETAL, COMPONENTE 4:C/ CINTAS, OUTROS COMPONENTES:C/ IMPRESSORA INTEGRADA, ADICIONAIS:C/ MEMÓRIA INTERNA | **UNID** |  | **37** |  |  |
| **36** | **ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL**  ELETROCARDIÓGRAFO, MODELO:DIGITAL, TIPO:PORTÁTIL, VOLTAGEM:110/220 V, FUNÇÕES:PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DESFIBRILADOR, TIPO REGISTRO:12 DERIVAÇÕES, VELOCIDADE REGISTRO:1 A 3 CANAIS,OPERAÇÃO AUTOMÁTICA TECLA ÚNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 MODOS OPERAÇÃO:AUTOMÁTICO,MANUAL,RITMO,EXTERNO, ACESSÓRIOS:CIRC.PRÉ-AMPLIF.FLUTUANTE,IDENTIF.SINAL MARCAPASSO, TIPO IMPRESSORA:IMPRESSÃO PAPEL COMUM,CORREÇÃO AUTOMÁT.LINHA BASE, TIPO FILTRO:FILTRO RUÍDOS/TREMOR MUSCULAR, ALIMENTAÇÃO:PILHA/BATERIA/REDE ELÉTRICA, FREQUÊNCIA:50/60 HZ, TIPO AÇÃO:CÓPIA EXAMES | **UNID** |  | **86** |  |  |
| **37** | **EQUIPAMENTO PARA TESTE EMISSÃO OTOACÚSTICA**  EQUIPAMENTO PARA TESTE EMISSÃO OTOACÚSTICA, MÓDULO:TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL, ESTÍMULO TRANSIENTE, ACESSÓRIOS:CONEXÃO IMPRESSÃO WIRELESS OU USB, COM COMPUTADOR, ADICIONAIS:FILTROS DIGITAIS, BANDAS PROGRAMÁVEIS (2,3,4 BANDAS), OUTROS COMPONENTES:LCD, RESPOSTA POR FREQUÊNCIA, MEMÓRIA 300 EXAMES, COMPOSIÇÃO:BATERIAS RECARREGÁVEIS, SOFTWARE INSTALAÇÃO, OLIVAS | **UNID** |  | **61** |  |  |
| **38** | **DOPPLER VENOSO PORTÁTIL**  DOPPLER, TIPO:VASCULAR, MODELO:CONTÍNUO E PULSADO C/ 2 FREQUÊNCIAS, COMPONENTES:2 CABEÇOTES (1 A 3MHZ), TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110V | **UNID** |  | **77** |  |  |
| **39** | **DETECTOR FETAL DE MESA**  DETECTOR FETAL, TIPO:DE MESA, AJUSTE :AJUSTE MECÂNICO, VISOR DIGITAL, BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL:GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE:AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO:BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA:ATÉ CERCA 2,2 MHZ, COMPONENTES:C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES:ENTRADA AUXILIAR, ADICIONAIS:FONE OUVIDO | **UNID** |  | **88** |  |  |
| **40** | **DETECTOR FETAL PORTÁTIL**  DETECTOR FETAL, TIPO:PORTÁTIL, AJUSTE :AJUSTE MECÂNICO, C/ BOTÃO DE CONTROLE, MATERIAL:GABINETE METÁLICO, TIPO DE ANÁLISE:AUSCULTA BCF, FLUXO SANGUÍNEO PLACENTA E CORDÃO, FAIXA MEDIÇÃO:BCF ATÉ CERCA 200 BPM, FREQUÊNCIA:ATÉ CERCA 2,2 MHZ, FONTE ALIMENTAÇÃO:À BATERIA, COMPONENTES:C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR, OUTROS COMPONENTES:ENTRADA AUXILIAR | **UNID** |  | **109** |  |  |
| **41** | **CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 10 M3**  CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ESMALTADA, CAPACIDADE:50 L, ALTURA:110 CM, LARGURA:42 CM, QUANTIDADE RODAS:2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RODAS DIANTERIA: 6" E TRASEIRA: 3", COMPRIMENTO:135 CM, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE CILINDROS | **UNID** |  | **59** |  |  |
| **42** | **CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 1 M3**  CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL:TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE RODAS:2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CILINDRO 7 L(1M3)/PASSANTE EM VELCRO/RODAS MACIÇA, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE CILINDROS | **UNID** |  | **67** |  |  |
| **43** | **CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO 3,5 M3**  CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL:TUBO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE RODAS:2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CILINDRO 3,5M3 /PASSANTE EM VELCRO/RODAS MACIÇA, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE CILINDROS | **UNID** |  | **19** |  |  |
| **44** | **CARRO DE CURATIVOS**  CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA:ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO:RODÍZIOS GIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS:GRADIL, SUPORTE P/BALDE E BACIA, MEDIDA:45 X 75 X 80 CM, OUTROS COMPONENTES:BALDE AÇO INOX 5L, BACIA AÇO INOX | **UNID** |  | **84** |  |  |
| **45** | **CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS**  CÂMARA CONSERVAÇÃO, APLICAÇÃO:CONSERVAÇÃO DE VACINA, TIPO GABINETE:VERTICAL, TEMPERATURA:2 A 8 °C, CAPACIDADE ARMAZENAGEM:120 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PAINEL DIGITAL EXTERNO, ALARME, PORTA COM VED, TIPO:PROGRAMADO | **UNID** |  | **32** |  |  |
| **46** | **BISTURI DE ALTA FREQUENCIA**  BISTURI ELÉTRICO, MODELO:RADIOFREQUÊNCIA E ULTRASSÔNICO, MODO DE OPERAÇÃO MONOPOLAR:MONOPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR:DE 301 A 400 W, TIPO DE COAGULAÇÃO:COAGULAÇÃO, SPRAY E FULGURAÇÃO, TIPO DE CORTE:CORTE PURO E NO MÍNIMO 3 MISTOS, MODO DE OPERAÇÃO:BIPOLAR, MICRO E MACRO, OPCIONAIS:FUNÇÃO PULSAR, OUTROS COMPONENTES:ALARME, MEMÓRIA, COMPATIBILIDADE:COMPATÍVEL C/ COAGULADOR ARGÔNIO | **UNID** |  | **4** |  |  |
| **47** | **SUPORTE PARA CAIXA DE MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE** SUPORTE, MATERIAL:METAL, APLICAÇÃO:COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLETOR DE 1,50 LITROS | **UNID** |  | **365** |  |  |
| **48** | **CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR**  CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA: CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS:04 GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE: SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS: COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01: SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS: TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01: EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02: TRAVA DE GAVETAS COM LACRE | **UNID** |  | **39** |  |  |
| **49** | **PROTETOR RADIOLÓGICO AVENTAL**  PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO:AVENTAL FRENTE LONGO, OMBRO E COSTA LONGO, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA, PROTEÇÃO TECIDO:EQUIVALÊNCIA FRENTE 0,50, OMBRO E COSTA 0,25 MM, ADICIONAL 1:AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS:ADULTO | **UNID** |  | **16** |  |  |
| **50** | **PROTETOR RADIOLÓGICO P/ GÔNADAS**  PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO:P/ GÔNADAS, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA, PROTEÇÃO TECIDO:EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM, ADICIONAL 1:AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS:CERCA 60 X 45 CM | **UNID** |  | **16** |  |  |
| **51** | **PROTETOR RADIOLÓGICO P/ TIREÓIDE**  PROTETOR RADIOLÓGICO, MODELO:P/ TIREÓIDE TIPO VISEIRA, MATERIAL:BORRACHA PLUMBÍFERA, PROTEÇÃO TECIDO:EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM, ADICIONAL 1:AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL, TAMANHOS:ADULTO | **UNID** |  | **16** |  |  |
| **52** | **ÓCULOS PLUMBÍFERO**  ÓCULOS DE PROTEÇÃO, FABRICADO COM ARMAÇÃO DE ACRÍLICO E LENTES DE VIDRO PLUMBÍFERO COM EQUIVALÊNCIA DE 0,75 MMPB FRONTAL E 0,50 MMPB LATERAL. MODELO KON 025, COR PRETA, REGISTRO MS 10358460011 PESO ESTIMADO DO PRODUTO: 0,09KG COMPRIMENTO: 180 MM LARGURA 80 MM ALTURA 70 MM | **UNID** |  | **16** |  |  |
| **53** | **CABIDE PARA AVENTAL PLUMBÍFERO**  PORTA AVENTAL DE PAREDE TIPO CABIDE PARA ACOMODAR ATÉ QUATRO AVENTAIS, CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL. COMPRIMENTO DO CABIDE: 630 MM PESO ESTIMADO:DO PRODUTO: 2,23 KG DIMENSÕES: COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA: 40 MM, ALTURA: 150 MM. | **UNID** |  | **24** |  |  |
| **54** | **PROTETOR RADIOLÓGICO**  MODELO: AVENTAL FRENTE LONGO E OMBRO  MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA  COMPONENTE 1: C/ PROTETOR TIREÓIDE  PROTEÇÃO TECIDO: EQUIVALÊNCIA FRENTE E TIREÓIDE 0,50,  COSTA 0,25 MM  ADICIONAL 1: AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL  TAMANHOS: ADULTO | **UNID** |  | **8** |  |  |
| **55** | **PROTETOR RADIOLÓGICO**  MODELO: AVENTAL LONGO P/ PERIAPICAL  MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA  PROTEÇÃO TECIDO: EQUIVALÊNCIA DE 0,50 MM  ADICIONAL 1: AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL   TAMANHOS: INFANTIL | **UNID** |  | **8** |  |  |
| **56** | **MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO** MOBILIÁRIO RADIOLÓGICO TIPO: BIOMBO RETO  MATERIAL: AÇO   REVESTIMENTO: BLINDADO COM CHUMBO 1 MM   DIMENSÃO: 0,80 X 1,80 M  OUTROS COMPONENTES: COM VISOR PLUMBÍFERO   DIMENSÃO VISOR: 10 X 15 CM | **UNID** |  | **2** |  |  |
| **57** | **DESFIBRILADOR**  DESFIBRILADOR, TIPO:CARDIOVERSOR, MODO AUTOMÁTICO E MANUAL, RECURSOS INTEGRADOS:MONITOR C/ ECG, SPO2, MP TRANSCUTÂNEO, TIPO ONDA:BIFÁSICA, MEMÓRIA:GRAVA EVENTOS, PESO:MÁX. DE 8,5 KG, ALIMENTAÇÃO:BATERIA RECARREGÁVEL, COMPONENTE:PÁS EXTERNAS EMBUTIDAS E ADESIVAS, COMPONENTE I:CABO DE 3 E 5 VIAS, COMPONENTES ADICIONAIS:CARGA DE 2 A 200J, TIPO USO:USO ADULTO E PEDIÁTRICO | **UNID** |  | **48** |  |  |
| **58** | **PÁ PARA DESFIBRILADOR**  PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO:EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODELO:TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO:ADULTO, APRESENTAÇÃO :PAR, COMPATIBILIDADE:C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL | **UNID** |  | **576** |  |  |
| **59** | **PÁ PARA DESFIBRILADOR**  PÁ PARA DESFIBRILADOR, TIPO EQUIPAMENTO:EXTERNO AUTOMÁTICO - DEA, MODELO:TIPO ELETRODO, ADESIVA, TAMANHO:INFANTIL, APRESENTAÇÃO :PAR, COMPATIBILIDADE:C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA, ESTERILIDADE:DESCARTÁVEL | **UNID** |  | **192** |  |  |
| **VALOR TOTAL** | | | | | |  |

**1 - PREÇO TOTAL OFERTADO:**

1.1 - O preço total ofertado é R$\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

1.2 - O preço ofertado inclui todos os custos de mão de obra, taxas, impostos, seguros, encargos sociais, administração, trabalhistas, previdenciários, contribuições para fiscais e outros que venham a incidir sobre o objeto do Edital do Pregão Eletrônico nº 90038/2024.

**2 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

2.1 - O prazo de validade desta proposta comercial é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua entrega ao pregoeiro, na forma do art. 90, §3º da Lei n. º 14.133/2021.

**3 - DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO:

CONTA CORRENTE:

AGÊNCIA:

Maricá, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Proposta Comercial

Assinar e carimbar